48432 ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ CRRT

Τριχοειδικά φίλτρα συνεχών μεθόδων ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ για το μηχάνημα συνεχών μεθόδων CRRT Aquarius Nikkiso από συνθετική μεμβράνη για συνεχή αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση, συνεχή φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση και όλες τις παραλλαγές τους σε ΣΕΤ που να περιλαμβάνουν φίλτρο, αρτηριοφλεβικές γραμμές, γραμμές διαλύματος υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης, γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος γραμμές σύνδεσης κτλ. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά φίλτρων΄΄ Τριχοειδικό φίλτρο από πολυαιθεροσουλφόνη η και πολυσουλφόνη με δραστικές επιφάνειες από 0,3m2 έως και 2,0m2 περίπου ,αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών με επαρκή ρυθμό υπερδιήθησης, κατάλληλα για όλες τις μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF,HVHF, θεραπεία με χορήγηση κιτρικών ως αντιπηκτική αγωγή κτλ. με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας. Θα εκτιμηθούν επίσης ο όγκος πλήρωσης σε ml του εξωσωματικού κυκλώματος, ο ρυθμός UF ,οι καθάρσεις ουσιών, clearance (ml/min) σε Ουρία ,Κρεατινίνη, Φώσφορος, Βιταμίνη Β12 και άλλων ουσιών μέσου μοριακού βάρους. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα φίλτρα & αναλώσιμα υλικά να διατίθενται σε ατομική συσκευασία, να είναι αποστειρωμένα ,ελεύθερα πυρετογόνων, να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

NA EINAI ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CRRT AQUARIUS WITH RCA TYΠΟΥ GEF09500