39838

Να είναι κατασκευασμένα από 100% LATEX φυσικού τύπου.

-Να έχουν ανατομικό σχήμα.

-Να προσφέρονται σε μεγέθη από Νο 6 έως Νο 8,5 (ανα 0,5 τα μεγέθη), με έλαχιστο ολικό μήκος 300mm για κάθε μέγεθος.

-Να μην έχουν ρεβέρ.

-Να έχουν μακριές μανσέτες με ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχιόνα .

-Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα με την μικρότερη δυνατή ποσότητα πούδρας.

-Να φέρουν πιστοποίηση CE από κοινοποιημένο οργανισμό.

-Να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ455-1σχετικά με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση οπών, ΕΝ 455-2 που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση, και ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφαλείς των γαντιών.

-Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και να φέρουν ένδειξη στις εσωτερικές θήκες για τη διάκριση Δεξιού και Αριστερού.

- Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική και να επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα της.

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡIΝΗ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ:

1.Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

2.Το υλικό κατασκευής του Γαντιού.

3.Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.

4. Ένδειξη "ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ"

5. Μέθοδος αποστείρωσης.

6.Ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.

7.Ο Κωδικός της παρτίδας του οποίου προηγείται η ένδειξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή "LOT".

8.Ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση

9. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων.