48431

Τριχοειδικά φίλτρα, που να έχουν βιοσυμβατή μεμβράνη από συνθετικές πολυμερές Πολυαιθεροσουλφόνη κατάλληλο για την διενέργεια της πλασμαφαίρεσης (plasma Exchange) σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας και δραστικές επιφάνειες από 0.3m2 έως 0.7m2 περίπου.Το set να περιλαμβάνει φίλτρο αρτηριο-φλεβικές γραμμές, γραμμές υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης ,γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος καθώς και γραμμές πολλαπλής σύνδεσης. Ολα τα παραπάνω αναφερόμενα φίλτρα & αναλώσιμα υλικά να διατίθενται σε ατομική συσκευασία ,να είναι αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, να φέρουν σήμανσηCE και να πληρούν απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

NA EINAI ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CRRT AQUARIUS WITH RCA TYΠΟΥ GEF09500